**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: REMONT ELEWACJI – BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KROBI

 Obiekt: 63-840 Krobia ul. Powstańców Wlkp 30

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Opis techniczny:

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot remontowych związanych z realizacją zadania „ REMONT ELEWACJI – BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KROBI”.

Zakres robót:

1. Naprawa pokryć dachowych z papy, polegająca na pokryciu jednokrotnym dachów papą termozgrzewalną z wyrównaniem podłoża.
2. Wymiana istniejących obróbek blacharskich z blach ocynkowanych, na obróbki z blach powlekanych.
3. Wymiana istniejących rynien i rur spustowych z blach ocynkowanych na rynny i rury spustowe z wysoko-udarowego PCV.
4. Wymiana istniejących czyszczaków i podejść rur spustowych.
5. Przemurowanie ponad dachem istniejących kominów cegłą klinkierową.
6. Wymiana istniejącej instalacji odgromowej
7. Wymiana istniejących podokienników z blach ocynkowanych, na podokienniki z blach powlekanych.
8. Wymiana istniejących drzwi drewnianych – wejściowych bo budynku na drzwi z profili PCV.
9. Zamontowanie i zdemontowanie rusztowań elewacyjnych niezbędnych do wykonania zadania.
10. Wykonanie remontu elewacji budynku, polegające na odkuciu zmurszałych i odspojonych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków tynku, wzmocnienie istniejących tynków elewacji preparatami wzmacniającymi, zamontowanie na narożach kątowników ochronnych, wykonanie wyrównania podłoża z wklejeniem siatki z tworzyw sztucznych, wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego o strukturze baranka i pomalowanie tynku elewacji farbami sylikatowymi, odpornymi na działanie czynników atmosferycznych.
11. Wykonanie remontu cokołu budynku polegające na oczyszczeniu i zmyciu istniejącego cokołu, wykonanie licowania płytkami ceramicznymi szkliwionymi murowanych fragmentów cokołu, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowego spoinowania kamiennych ścian cokołu budynku.
12. Przebudowanie istniejących schodów o stopniach kamiennych, polegające na wymianie posadzki podestu wraz z wymianą podłoża, zdemontowanie i ponowne zamontowanie stopni kamiennych, wykonanie nowego zadaszenia z poliwęglanu na profilach aluminiowych.
13. Pomalowanie po uprzednim oczyszczeniu balustrad schodowych.
14. Wymiana oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynku.

.